附件一：
一、主要要求

	序号
	名称
	要求
	备注

	1
	智能制造学院空压机维修
	一、项目内容
2台空压机，工作异响、振动大，会出现跳闸、过载等故障，需要进行维修；

车间的机床气管线老化，需要整体更换。
二、空压机维修技术要求
1.对2台空压机全面拆机检测，排查异响、振动过大、过载、跳闸故障根源，出具故障检测说明。

2.按需更换磨损零部件（轴承、密封件、减震件、滤芯、阀件、传感器等），消除异响、剧烈振动问题，解决设备过载、无故跳闸停机故障。

3.维修后要求：空压机运行平稳，无异常撞击、 摩擦异响；机身振动符合设备出厂规范；额定工况下不再出现过载、跳闸保护；压力控制、启停功能正常，压力达到设定值可正常加载、卸载。

4.清理空压机主机、冷却系统、管路油污及积尘；检查电机接线、接地，消除电气安全隐患。

5.维修完成后做整机试运行测试，连续空载、带载试运行，记录运行参数。
三、车间供气管线更换技术要求

1.拆除原有全部老化供气管道、接头、固定支架；旧管材、废料由中标方负责清运出场。

2.新供气管材选用符合压缩空气使用标准的管材（投标人须在报价文件注明管材材质、规格），管道布局合理，固定牢固，减少漏气点。

3.管道连接可靠，所有接头密封到位，安装完成后做保压检漏试验，在工作压力下保压无渗漏。

4.管线走向整齐、横平竖直，支架固定规范，避开机床通道，不影响实训操作；阀门、分支接口、压力表等配套件一并配套安装。

5.管路安装完成后做好标识，关键支路设置控制阀门，便于后期检修。

四、验收标准

1.空压机：连续带载试运行不少于 2 小时，无异常异响、无明显振动，无过载跳闸故障，启停、压力调节功能正常。

2.供气管道：保压试验合格，全管路无漏气，供气压力稳定，满足车间所有机床用气需求。

3.全部维修更换工作完成后，提交竣工资料：检测记录、更换配件清单、保压试验记录、竣工简图等，由学院组织现场验收。

五、质保要求

1.整体项目质保期不少于6个月，自项目验收合格之日起计算。

2.质保期内，因本次维修更换产生的故障，中标人须免费上门维修、免费更换配件。

	


附件二：授权委托书
本人________（姓名）系___________（企业）的法定代表人，现委托___________（身份证号：_____________）为我单位代理人。

代理人根据授权，以我单位名义参加江苏食品药品职业技术学院的               采购项目招采活动。代理人进行的签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改的响应文件，参与招采、谈判、合同谈判、签订合同和处理其他有关事宜，其法律后果由我单位承担。

委托期限：                               。

代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证明

企业：          （盖单位章）

法定代表人：       （签字）

委托代理人：       （签字）

年     月     日

附件三：

对公账户证明

致：江苏食品药品职业技术学院

我公司对公账户信息如下：

开户名称：

开户银行：

账 户 号：

如我公司成交，将来往来款项结算请贵校将款项按以上账户支付，特此证明！

                                        单位名称：

年  月  日

附件四：报价单

	序号
	维修服务名称
	规格型号
	总价合计（元）
	备注

	1
	智能制造学院空压机维修
	无
	
	

	总计
	￥：            （大写）

	备注：1、本报价包含税费、运输费、打包费、人工费、安装费等一切费用。


           公司（加盖公章）

年   月   日

联系人：          联系电话：            
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