

江苏食品药品职业技术学院                                                                       采购文件


江苏食品药品职业技术学院

维修电工（高级）实验实训考核设备

江苏食品药品职业技术学院现采用校内招采的方式对维修电工（高级）实验实训考核设备（项目编号：2026123207）进行采购，现将有关事项告知如下：

1.采购内容及预算

项目名称：维修电工（高级）实验实训考核设备采购项目

采购需求：具体需求，详见第五章采购需求。

项目预算：人民币7.95万元
2.响应人资格要求
须具有本次采购货物的销售、安装、调试及相关服务的独立完成能力，质量要求或技术标准：按国家标准执行。所有材料必须是原包装全新正品，必须有合格证、保修卡等质量信息资料备查。
3.接收响应文件信息
3.1递交方式：顺丰快递
3.2递交截止时间：2026年11月8日9时00分
3.3递交地点：淮安市清江浦区枚乘东路4号江苏食品药品职业技术学院1号实验楼4楼1413办公室
3.4接收人员：李主任  联系电话：0517-87088186或19725172070
4.开标信息（响应人无需到达现场）

4.1开标时间：2026年11月9日10时30分（北京时间）
4.2开标地点：江苏食品药品职业技术学院
5.响应文件要求

响应人须递交响应文件正本壹份，副本贰份。响应文件应由响应人法定代表人（或委托代理人）签署。响应文件不得涂改或增删，如有修改错漏处必须由同一签署人签字或盖章。因响应文件有误或表达不清所引起的后果由响应人负责。响应文件应包括下列部分（必须按序装订）：

5.1营业执照副本（复印件加盖单位公章）；

5.2银行开户许可证或对公账户开户证明（复印件加盖单位公章）； 

5.3法定代表人身份证（复印件加盖单位公章）；

5.4法定代表人授权委托书（原件加盖单位公章，格式见附件）；

5.5被授权人身份证（复印件加盖单位公章）；

5.6报价单（原件加盖单位公章，格式见附件1。）

6.报价

响应人必须按照采购文件所附技术要求、商务要求报出其报价，报价还应包括该项目所有费用：辅材、人员工资、安全施工、文明施工、运输、安装、调试、包装、税金等一切相关费用。规格、要求、功能要响应采购文件要求，各项目必须填写完整。报价单必须加盖单位公章，法人代表或委托授权人签字。

响应人的报价超出本项目预算，则为无效响应。

7.评审原则

最低评审价法。指评审委员会对满足采购文件全部实质性要求的响应文件，确定经评审的报价最低的供应商为成交供应商的评审办法。
8.其他

合同履行期限：自合同签订之日起，20个日历日内供货到位/完成项目。

付款方式：按照合同要求完成相关服务并经采购人验收合格、凭供应商提供的有效发票，15个工作日内支付。

本文件解释权归江苏食品药品职业技术学院。
江苏食品药品职业技术学院

2026年11月1日
一、技术要求（标准）：

	类别
	核心要求

	主要用途
	适用于职业院校院校电气自动化、机电一体化等相关专业的实训教学与技能考核。可满足技师与高级维修电工的培训考核要求，亦可作为《电力电子技术》《电力拖动自动控制系统》等课程的核心实训平台。能够完成转速、电压、电流负反馈直流调速系统的安装、调试、参数整定及故障排查等实训项目。

	技术方案（配置）
	1. 控制柜与电源：采用工业控制柜结构，带玻璃门，立式可移动，配有刹车脚轮及支撑脚，底部设电机与变压器放置区，上层预留示波器位。输入电源为三相四线（或三相五线）380V±10%，50Hz；设有三相漏电保护器（动作电流≤30mA，动作时间≤0.1s）、熔断器、电源开关及指示灯。

2. 核心控制单元：包含给定电路单元G（带数显）、转速变换电路单元、转速负反馈调节器模块、电压隔离器电路单元、电压负反馈调节器模块、三相电流互感器采样单元、电流负反馈调节器模块。提供三相晶闸管触发电路与整流主电路，每只晶闸管设独立阻容吸收与熔丝保护，保险座引出面板便于更换，配续流二极管。

3. 电机与负载：直流他励电动机（Un=DC110V，120W，n=1500rpm，E级绝缘）与直流发电机（DC110V，1500rpm，E级绝缘）同轴卧式安装，配固定电机组钢板底座及测速支架、数显转速表。负载含瓷盘可调电阻（0～900Ω×2/0.41A串联或0～450Ω/0.82A并联）、功率电阻（120Ω/200W）及平波电抗器（0-100mH-200mH-700mH可调）。

4. 故障设置与接口：带故障设置单元，不少于8个独立故障点（如三相同步信号缺相、触发电路偏移电压缺失、Uct开路、给定输出断路、转速/电压/电流反馈信号丢失等）。提供220V示波器电源接口。

	工艺要求
	1. 控制柜体采用工业级标准，结构稳固，面板布局清晰、标识明确，便于教学观察与操作。

2. 所有强电端子需有防护隔离，保险座须引出至面板，方便实训中安全更换。

3. 电机组与变压器等重件置于柜体底部，降低重心，确保设备在移动和实训过程中的稳定性。

4. 配套连接导线需满足直流调速系统主电路与控制电路的载流及绝缘要求，接线端子应牢固可靠。

	技术指标
	1. 输入电源：三相四线（或三相五线）380V±10%，50Hz。

2. 工作环境：温度-10℃～+40℃，相对湿度＜85%（25℃），海拔＜4000m。

3. 装置容量：＜1.0kVA。

4. 电机参数：直流电动机Un=DC110V，120W，n=1500rpm；直流发电机DC110V，1500rpm。

5. 调速性能：基于转速负反馈实现闭环控制，调速范围满足实训大纲要求，系统具备转速、电压、电流三种负反馈调节功能。

6. 故障点数量：不少于8个独立故障设置点。

	技术规格
	1. 结构形式：立式可移动工业控制柜，带玻璃门，底部设电机/变压器放置区，上层设示波器位。

2. 核心模块：给定单元（带数显）、转速变换、转速负反馈调节器、电压隔离器、电压负反馈调节器、电流互感器采样、电流负反馈调节器、三相晶闸管触发与主电路、续流二极管、故障设置单元。

3. 仪表配置：指针式直流电压表（150V）×2、指针式直流电流表（2A）×2、数显转速表。

4. 负载配置：瓷盘可调电阻、功率电阻（120Ω/200W）、平波电抗器（0-100mH-200mH-700mH）。

	清单
	（一）每工位材料准备：1. 直流调速系统（带转速负反馈，含转速、电压、电流负反馈调节及控制电路），1套；2. 直流发电机组（直流并励电动机与直流他励发电机同轴卧式安装，带可调励磁电阻、电压表、电流表及电感），1套；3. 配套电路图，1套；4. 连接导线（满足直流调速系统要求），1套；5. 答题纸（A4），1张。

（二）每工位工具准备：1. 电烙铁、烙铁架、焊料与焊剂（焊接通用工具），1套；2. 验电笔、钢丝钳、螺钉旋具（一字和十字）、电工刀、斜口钳、尖嘴钳、剥线钳、压接钳等（电工通用工具），1套；3. 示波器（模拟带宽≥50MHz，模拟通道2），1台；4. 万用表（MF47），1块；5. 绝缘胶布（耐压≥500V），1圈。


二、商务要求：
	类别
	具体要求

	交付（实施）要求
	1. 交付时间：合同签订生效后 20个工作日 内完成所有设备的供货、安装、调试并交付使用。

2. 交付地点：采购人指定的实训室地点（交货前确认具体场地及搬运条件）。

3. 包装和运输：须采用工业级防潮、防震包装，确保设备及精密仪表在运输中不受损；供应商负责送货上门，并搬运至指定楼层及工位。运输及装卸过程中的一切风险由供应商承担。

4. 财务要求：报价须包含设备费、运输费、装卸费、安装调试费、培训费、税费及辅材费等一切费用（交钥匙工程）。验收合格后按合同约定支付款项。

	配套服务
	1. 安装调试：供应商负责设备就位、一次电源接入、系统联调，确保每套设备（含电机组、控制柜、负载等）运行正常。

2. 技术资料：交付时须提供完整的技术文档，包括但不限于：设备使用说明书、电气原理图、面板布置图、实训指导书、配套电路图、合格证等。

3. 师资培训：提供不少于2天的现场技术培训，确保学校教师及实验员能熟练掌握设备的操作、排故及日常维护。培训内容需涵盖转速、电压、电流负反馈闭环调速系统的原理与实操。

	增值服务
	1. 教学与课程支持：鉴于本项目设备兼具教学属性，鼓励供应商依托本地化校企合作资源（如产业学院基础），提供定制化的理实一体化教学资源包（含课件、题库、实训项目标准），并可协助学校开展相关技能大赛的赛前辅导或师资实践支持。

2. 免费升级窗口：承诺交付验收合格后12-24个月内，若配套控制软件或教学资源包有版本更新，提供一次免费升级服务，确保设备不与主流教学需求脱节。

3. 备件保障：随设备交付时，同步提供包含高频易损件（如散热风扇、熔断器、接触器触点等）的基础备件包。

	维保服务
	1. 质保期：提供整机及核心部件不少于3年的免费质保（自验收合格之日起计）。质保期内非人为损坏的部件免费更换。

2. 故障响应：提供7×24小时技术咨询服务；接报修后2小时内响应，24-48小时内 派技术人员到达现场处理（依托本地化服务优势，保障教学不中断）。

3. 定期巡检：质保期内，每学期开学前免费提供一次全面的系统巡检、参数校准及除尘紧固服务。

4. 备件供应：承诺设备停产后至少5年内继续提供备品备件及耗材的有偿供应保障。

	保险要求
	1. 货物保险：设备在交付至采购人指定地点并验收合格前，供应商应自行办理货物运输险及财产险，期间发生的遗失、损坏均由供应商承担全责。

2. 人员保险：供应商指派的现场安装、调试及培训人员，须由供应商为其购买包含工伤在内的意外伤害保险，并严格遵守学校的安全管理规定，因供应商人员操作不当引发的事故由供应商承担全部责任。


三、验收标准：

	序号
	验收类别
	验收内容及标准要求

	1
	总体验收基本要求
	（1）包装与外观：外包装完好无损，无受潮、碰撞痕迹；设备及控制柜表面无划伤、变形、锈蚀，漆面均匀。

（2）标识与铭牌：设备铭牌及各类元器件标识清晰、牢固，符合国家相关电气标准及厂标。

（3）数量清点：严格按照招标文件及合同约定的清单进行清点。核对每工位材料（直流调速系统、直流发电机组、配套电路图、连接导线、答题纸等）及工具（电烙铁、电工工具套件、示波器、万用表、绝缘胶布等）的型号、规格及数量，确保无缺漏。

	2
	技术规格与配置验收
	（1）整体结构与电源：控制柜采用立式可移动结构（带脚轮与刹车），带玻璃门，底部稳固放置电机与变压器。输入电源支持三相四线（或三相五线）380V±10%，漏电保护器动作电流≤30mA、动作时间≤0.1s。

（2）核心模块配置： 面板须包含给定电路单元G（带数显）、转速/电压/电流负反馈调节器、三相晶闸管触发电路与主电路（含独立阻容吸收、熔丝及续流二极管）。

（3）电机与负载参数：直流他励电动机（Un=DC110V，120W，n=1500rpm）与直流发电机同轴卧式安装，E级绝缘，配数显转速表；负载须含瓷盘可调电阻、功率电阻（120Ω/200W）及平波电抗器。

（4）故障设置单元：具备不少于8个独立故障设置点（如缺相、Uct开路、反馈信号丢失等），且操作便捷、不影响正常教学。

	3
	功能与性能验收
	（1）通电测试：设备空载及带载运行正常，无异常噪音、震动及异味，各仪表显示准确。

（2）闭环控制功能：实际测试转速负反馈、电压负反馈、电流负反馈功能，验证调速系统的平滑性、稳定性及调节范围是否满足教学大纲要求。

（3）故障排查实训：随机抽取故障点进行设置，验证故障现象与实训指导书描述一致，学生端能通过测量工具正常排查并恢复。

（4）信号观测：使用示波器在面板指定测试点观测三相触发波形及整流波形，波形清晰、稳定，无严重畸变。

	4
	教学配套与培训验收
	（1）技术资料：提供完整的纸质及电子版资料，包括设备使用说明书、电气原理图、面板布置图、实训指导书（含排故指导）、配套电路图、出厂合格证等。

（2）师资培训：供应商已完成不少于2天的现场培训。验收组（含专业教师）能独立、熟练地进行设备的启停、接线、参数整定、故障设置及日常维护，并形成培训签到表与考核记录。

（3）增值资源：若合同约定提供理实一体化教学资源包或软件升级服务，需现场演示并完成资源交付。

	5
	商务与售后验收
	（1）交付期限与安全：确认供应商在合同签订后30个工作日内完成送货、安装、调试，实施过程中未发生任何安全事故。

（2）质保与备件：确认供应商已开具不少于2年的质保承诺函；现场核对交付的高频易损件基础备件包（风扇、熔断器、触点等）数量及型号是否达标。

（3）服务响应机制：供应商须提供售后维保对接人及24小时联系方式，确认“2小时响应、24-48小时上门”的服务承诺已书面落实，且依托本地化服务力量确保后续维保便利。

	6
	验收流程与判定
	（1）验收组织：由采购人组织使用部门（专业教师）、资产管理部门及专家组成验收小组进行现场验收。

（2）验收结论：各项指标均符合合同及招标文件要求，判定为“验收合格”，签署《验收报告》并作为付款依据。

（3）不合格处理： 若发现设备参数不符、功能缺失或资料不全，验收组有权拒绝签字，供应商须在5个工作日内无条件更换或整改，直至复验合格；情节严重者，采购人有权解除合同并追究违约赔偿。


四、付款方式:

（一）货物类：

(2、供应商将符合项目要求的货物送至采购人指定位置后，开具增值税普通发票，采购人在收到发票后的15个工作日内支付合同全款。

附件1 清单及报价单

报价一览表

项目编号：
项目名称：
报价单位：元
	项目报价
	大写：人民币元

小写：￥元



响应人法定代表人或授权代表（签字）：
响应人名称（加盖单位公章）：

日期：

注： 报价一览表内容与响应文件中相应内容不一致的，以报价一览表本表为准。
附件2
响应文件格式
法定代表人授权书
本授权书声明：注册于（国家或地区的名称）的（响应人名称）的在下面签字的（法定代表人姓名、职务、身份证号码）代表本公司授权的在下面签字的（被授权人的姓名、职务、身份证号码）为本公司的合法代理人，就                项目（项目编号：                ）的采购（含响应和转为其他方式），以本公司名义处理一切与之有关的事务。我公司对被授权人的签名负全部法律责任。
本授权书于      年    月    日盖章生效，特此声明。
法定代表人签字或盖章：                           
授权代表签字：                                   
响应人名称（加盖单位公章）：                      
附：
被授权人姓名：                            
职务：                                    
详细通讯地址：                            
邮 政  编 码：                            
传真：                                    
电话：                                    
手机：                                    
（后附法定代表人和被授权人身份证复印件加盖单位公章）
对公账户证明
致：江苏食品药品职业技术学院
我公司对公账户信息如下：
开户名称： 
开户银行： 
账 户 号： 
如我公司中标，将来往来款项结算请贵校将款项按以上账户支付，特此证明！
响应人（公章）： 
日期：      年   月   日
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